보도자료 Press Release

배포일시	2013. 2. 1 11:00 (총4매)	보도시점	2013. 2. 1 부터

관련부서 담당부서	공간정책연구부 정 보 자 료 팀	내용문의 담 당 자	연 구 부 장 변 혜 선 팀 장 김 은 형	전화번호	043-220-1125 043-220-1107

[기획과제 201-35 발간]

농촌의 에너지 주택, 보급형 그리고 참여형으로 !

□ 충북발전연구원(원장 정낙형)은 2012년 도정기획과제 결과물로 2012-35호로 “유지관리와 비용을 고려한 농촌형 저에너지마을 조성방안”(연구책임 : 변혜선 연구위원)을 발간하였다.

□ 본 연구는 특히 겨울철 난방비 부담이 큰 농촌지역에 적용가능하도록 초기비용이 적게 들며, 유지관리가 용이한 저에너지마을 조성방안을 제시하고자 추진되었다.

□ 농촌지역의 경우, 겨울철 난방 에너지 절감이 더욱 절실하다는 점에 감안하여, 1단계로는 고단열 고기밀의 패시브 주택 설계, 2단계 지열이나 목재팰렛 보일러 이용, 3단계, 태양광 발전 설비 활용으로 제시하였다.

□ 충북발전연구원(원장 정낙형)은 2012년 도정기획과제 결과물로 2012-35로 “유지관리와 비용을 고려한 농촌형 저에너지마을 조성방안”(연구책임 : 변혜선 연구위원)을 발간하였다.

□ 도시가스 공급이 어려운 농촌주택의 경우, 겨울철 난방 에너지원이 등유나 심야전기 등을 활용함에 따라 난방비 부담이 큰 것으로 파악된다. 이같은 문제를 해결하고자 정부에서는 신재생에너지를 기반으로 하는 에너지제로마을 등을 추진하고 있다.

□ 그러나 태양광, 풍력, 지열, 바이오매스 등을 활용한 정부 주도의 시범사업에서는 보편화된 기술보다는 최첨단 기술을 적용함으로써 초기 투자비용이 과다하고, 유지관리가 노인들에게는 쉽지 않은 것이 일반적이다. 이러한 이유로 노인이 많이 거주하는 농촌지역에서는 최첨단의 에너지제로마을 방식은 적용하기에는 현실적으로 많은 어려움이 있다고 판단된다.

□ 본 연구에서는 이같은 문제점에 착안하여, 최첨단 기술과 고도의 유지관리가 필요한 에너지 제로가 아닌, 초기비용이 적으며, 유지관리가 용이한 농촌형 저에너지마을의 대안을 찾아보고, 이를 지원하기 위한 정책 방향을 제시해 보았다.

□ 먼저, 농촌지역의 건축물 유형별 신재생에너지 보급사업을 어떻게 적용시킬 수 있는가를 살펴보았다. 현재 국가에서는 건축물 유형에 따라 태양광 등 신재생에너지 설치비 일부를 보조해주고 있으며, 이를 각 농촌에서는 최대한 활용하고 있는 것으로 파악되었다.

□ 다음으로, 국내에서 추진된 주요 시범사업의 결과를 살펴본 결과, 자발적인 주민의 참여와 지역 리더의 역할이 가장 큰 주요한 관건인 것으로 나타났다. 국가에서 주도적으로 막대한 금액을 투자하여 시범사업을 실시한 경우, 오히려 지역 주민들은 참여도가 떨어지고, 설비를 설치하였더라도 실제로 사용하지 않는 경우가 있었다. 반면에 지역 주민들이 스스로 필요에 의해 설치한 경우, 적극적인 이용과 유지관리가 제대로 이루어지는 것으로 나타났다. 특히 각 지역의 리더를 중심으로 신재생에너지에 대한 지속적인 관심과 꾸준한 홍보를 통해 마을 전체가 신재생에너지에 대한 관심을 갖게 되면서 이것이 저에너지마을로 조성되는 경향을 보이고 있었다.

□ 다음으로, 현재 보급되고 있는 각종 신재생에너지 기술인 태양광, 태양열, 지열, 목재펠릿, 풍력, 바이오메스 별로 각각 경제성, 구매의 용이성, 유지관리의 용이성, 정부의 지원 등을 고려하여 각 기술별 실용성을 정성적으로 파악해 보았다. 그 결과, 태양광이 가장 적합하며, 난방으로는 지열과 목재펠릿이 가능할 것으로 검토되었다.

<표> 신재생에너지 실용성 검토

구분	경제성	구매의 용이성	유지관리의 용이성	정부의 지원	활용방안
태양광	●	●	●	●	전력생산
태양열	◎	●	◎	●	온수공급
지열	●	◎	●	◎	냉난방
목재펠릿	●	◎	○	◎	난방
풍력	○	△	○	○	경제성 없음
바이오매스	-	-	-	△	경제성 없음

□ 그러나 가장 우선적으로 추진되어야 할 것은 농촌 주택을 중심으로한 건축물의 단열성능 확보이다. 기존 연구에 따르면, 고단열 고기밀로 시공하는 것만으로도 약 36.3%의 에너지 절감효과가 있으며, EPS(Expanded Polystyrene) 200mm의 단열재 사용 및 복층유리가 비용대비 가장 효과적인 것으로 보고되고 있다.

□ 이러한 것을 종합하여, 본 연구에서는 저에너지 마을을 조성하기 위해, 단계별 접근방식을 제안하였다. 농촌지역에서는 전력사용량 보다 겨울철 난방비 부담이 크다는 점을 감안하여, 다음과 같이 제시하였다.

- 1단계 : 고단열․고기밀의 패시브 주택 설계하여, 열손실 줄이기

- 2단계 : 지열이나 목재팰릿 보일러를 활용한 냉난방에너지 줄이기

- 3단계 : 태양광을 활용하여 전력생산하기

※ 관련 연구보고서 화일 1부. 끝

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면

충북발전연구원 기획조정실 김은형 팀장 (☎ 043-220-1107-8)에게 연락주시기 바랍니다.